C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 1

Slide 1

Interconnexion de réseaux par des routeurs

Routeur

– Equipement de niveau 3 – Un routeur = ordinateur spécialisé qui retransmet lespaquets d’une famille de protocoles donnés d’un réseau logique à un autre.

– La plupart des routeurs sont multiprotocoles et sont donc capables de retransmettre des paquets (IP, ISO, XNS, NSC, etc).

– Les passerelles (gateway, relay) sont des ordinateurs à usage général équipés de logiciels et contrôleurs adéquats qui mettent en communication des machines supportant des protocoles et/ou des réseaux différents.

– elles effectuent la fonction de routage au niveau applicatif.

Slide 2

Principe des routeurs

Fig. 1 – Schéma de principe d’un routeur

C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 2

Slide 3

Applications des routeurs

– Interconnexion de LAN, – Interconnexion de LAN et WAN, – Internet, – Intégration de WAN Il existe plusieurs protocoles de niveau 3 : les plus répandus sont IP, X25

Slide 4

Internet el le protocole IP

Le réseau Internet

Elements constitutifs de l’Internet

– Réseaux : LAN, MAN, WAN, – routeurs, – passerelles, – serveurx (Unix), – stations de travail, postes, et serveurs de terminaux, etc

C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 3

Slide 5

Fig. 2 – Vision simplifiée de Internet

Slide 6

Principaux éléments de l’élaboration

– câblage / supports physiques (LAN), – supports physiques (WAN),

– Lignes spécialisées (Transfix : 9600, 19200, 64K, .... 34M), – Réseau pubic à commutation de données (Transpac, IP/X25), – RNIS (Numéris : 64K, 2M), – VSAT, – RTC, modem – ATM, – Radio, – Routeurs, – Passerelles vers d’autres réseaux (non Internet)

C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 4

Slide 7

Organisation de l’Internet

– ISCOC : Internet Society, 1992 – BOT : Board of Trustees – IAB : Internet Architecture Board – IETF : Internet Enginering Task Force

travaux sur les évolutions à court terme, 6 mois, 2 ans – IRTF : Internet Research Task Force travaux sur les évolutions à long terme – IESG : Internet Engineering Steering Group – IRSG : Internet Research Steering Group – IANA : Internet Assigned Number Authority – NIC : Network Information Center – NOC/NCC : Network Operator/ Computer Center

Slide 8

Fig. 3 – Organisation de l’IAB

C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 5

Slide 9

Protocoles de base de l’Internet

– Résolution d’adresses locales (LAN) :

– ARP, – RARP – Adressage et routage : IP – Contrôle : ICMP (Internet Control Message Protocol) – Transport

– TCP, – UDP

Slide 10

Protocoles de gestion de l’Internet

– Routage dynamique auto-adaptatif

– RIP : Routing Information protocol (distance vector) – IGP : Interior Gateway Protocol – OSPF : Open Shortest Path First – EGP : Exterior Gateway Protocol – BGP : Border Gateway Protocol – Service de nommage distribué

– DNS (Domain Name Server) – Administration de réseaux

– SNMP : Simple Network Manangement Protocol

C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 6

Slide 11

Mise en œuvre de TCP/IP dans Unix

Fig. 4 – Pile TCP/IP sous Unix

Slide 12

Niveau 1 et 2

On y trouve – les piles d’Etherenet.

– d’autres protocoles IEEE802.3/LLC/SNAP, – anneau à jeton IEEE802.5/LLC/SNAP

C. A. 1999/2000 Cours-Réseaux 7

Slide 13

Niveau 3

– Implantation du protocole IP.

– Ce protocole offre les fonctions de routage, – rend possible l’interconnexion entre deux machines situées n’importe où sur le réseau, – gère la fragmentation des données, et de façon rudimentaire, le contrôle de flux.

– Il y a trois autres protocoles dans la couche 3 : ARP, RARP, ICMP

Slide 14 Le protcole IP